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                       SZPITAL POWIATOWY W SŁAWNIE
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	        Sławno, dnia 06.09.2018 r.



SP……./ZP/382-I/13-6.1/2018             
      Wszyscy uczestnicy

Dot.: przetarg nieograniczony (znak sprawy: Dostawa myjni – dezynfektora i narzędzi ginekologicznych I/13/2018)


Pyt 1: 
Czy Zamawiający dopuści do oceny inne myjnie niż podana w SIWZ AF 2.60 PG firmy ATOS i tym samym zachowa zasady uczciwej konkurencji?
Jeżeli tak to prosimy o dopuszczenie nowoczesną myjnię-dezynfektor o poniższych parametrach:
	L.P.
	Wymagane warunki i parametry

	1

		Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2018




	2

	Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 bez elementów plastikowych.

	3
	Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu.

	4
	Wymiary urządzenia:
Wysokość: 1630 mm
Szerokość: 545 mm
Głębokość: 475 mm

	5
	Pojemność na jeden cykl – dwie „kaczki” i jeden „basen” lub trzy  kaczki

	6
	Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości. 

	7
	Drzwi komory otwierane automatycznie.

	8
	System mycia składający się z ramienia myjącego do mycia powierzchni zewnętrznych oraz 13 dysz (w tym 9 obrotowych) gwarantujący najwyższy poziom mycia. 

	9
	Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 4,5 kW

	10
	Dwie pomy dozujące środki chemiczne (detergent i odkamieniacz) z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie

	11
	Tprzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) – program krótki, standardowy, intensywny

	12
	Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym.

	13
	Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 93°C

	14
	Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika

	15
	Blokada drzwi podczas trwania cyklu

	16
	Zabezpieczenie przed zalaniem

	17
	Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu)

	18
	Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach

	19
	Pompa cyrkulacyjna o mocy 730W

	20
	Wydajność pompy 250l/min

	21
	Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe

	22
	Wbudowana wytwornica pary

	23
	Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 51 dB

	24
	Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾”

	25
	Odpływ Ø 110 mm

	26
	Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz lub 230V, całkowita moc urządzenia <5,5 kW

	27
	Urządzenie posiadające certyfikat CE

	28
	Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3

	29
	Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile. Załączyć dokument niezależnej instytucji potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium difficile.



Ad 1: Zamawiający w załączniku nr 5 do SIWZ określił parametry wymagane sprzętu, którego oczekuje. W w/w dokumencie zostały nadane punkty w ramach kryteriów oceny ofert. Zamawiający żąda przedstawienia oferty spełniającej warunki SIWZ.  
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