	 
	Wartość kosztorysowa
	0,00

	 
	Podatek VAT 0%
	0,00

	 
	Cena kosztorysowa
	0,00

	 
	Słownie: PLN

	
	Zatwierdzam:

	


	
	


	Kosztorys inwestorski   

	
	

	Obiekt
	Remont podłogi 

	Inwestor
	Szpitał Powiatowy w Sławnie Oddział Wewnętrzny 

	
	


	

	

	Stawka robocizny
	0,00 PLN/r-g

	Koszty zakupu
	0%

	Koszty pośrednie
	0%

	Zysk
	0%

	
	


	

	



	Sporządził
	Wiesław Litwin 

	
	

	Sławno 03.02.2014 r.

	
	

	"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0

	przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50


	Rodos 6.0.22.0 [8482] - Rekomendacja SKB, 

	Przedmiar robót

	Remont podłogi

	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość
	
	
	
	

	 
	Roboty rozbiórkowe
	 
	 
	
	
	
	

	1
	KNR 4-01w 0353/04 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
	szt
	9
	
	
	
	

	2
	KNR 4-01 0329/03 - Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
	 
	 
	
	
	
	

	 
	0,30 * 0,20 * 2,10 * 9 + 0,30 * 0,25 * 1,60
	m3
	1,254
	
	
	
	

	 
	razem
	m3
	1,254
	
	
	
	

	3
	KNR 4-04 0504/06 - Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
	 
	 
	
	
	
	

	 
	2,29 + 49,23 + 41,53
	m2
	93,050
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	93,05
	
	
	
	

	4
	KNR 4-04 1101/03 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
	 
	 
	
	
	
	

	 
	1,002 + 93,05 * 0,002 * 1,08
	m3
	1,203
	
	
	
	

	 
	razem
	m3
	1,203
	
	
	
	

	5
	KNR 4-04 1101/06 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym - na wysypisko w Gwiazdowie
	m3
	1,203
	
	
	
	

	 
	Krotność = 16
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Roboty wykończeniowe
	 
	 
	
	
	
	

	6
	KNR 2-02 0126/05 - Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	 
	 
	
	
	
	

	 
	1,60 * 2 * 9
	m
	28,800
	
	
	
	

	 
	razem
	m
	28,8
	
	
	
	

	7
	KNR 4-01w 0322/03 - Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2m2
	 
	 
	
	
	
	

	 
	1,00 * 2,10 * 9
	m2
	18,900
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	18,9
	
	
	
	

	8
	KNR 4-01 0709/05 - Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu - nadproża żelbetowe
	 
	 
	
	
	
	

	 
	18
	szt
	18,000
	
	
	
	

	 
	razem
	szt
	18
	
	
	
	

	9
	KNR 4-01 0708/02 - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
	 
	 
	
	
	
	

	 
	2,10 * 7 * 2 + 1,10 * 9
	m
	39,300
	
	
	
	

	 
	razem
	m
	39,3
	
	
	
	

	10
	KNR 2-02 2009/02 - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm
	 
	 
	
	
	
	

	 
	1,50 * 0,25 * 18 + 0,25 * 37,10
	m2
	16,025
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	16,025
	
	
	
	

	11
	KNR 4-01 1204/08 - Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
	m2
	150
	
	
	
	

	12
	KNR 2-02u2 1134/02 - Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ścian
	 
	 
	
	
	
	

	 
	(45.58 + 43.26 + 86.16) * 2,74 + (16.53 + 24.88 + 12.56 + 28.04 + 51.72 + 6.26) * 3.41 + 10.32 * 3.63
	m2
	994,327
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	994,327
	
	
	
	

	13
	KNR 2-02u2 1134/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity
	 
	 
	
	
	
	

	 
	49.23 + 41.53 + 14.33 + 14.11 + 8.25 + 14.15 + 14.23 * 3 + 14.29 + 8.17 + 15.10 + 29.95 + 13.29 + 13.56
	m2
	278,650
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	278,65
	
	
	
	

	14
	KNR 4-01 1206/02 - Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi, bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian
	 
	 
	
	
	
	

	 
	(45.58 + 16,53 + 24,80 + 15,97 + 10,32 + 43.26 + 86.16 + 28.04 + 51.72) * 2.05 + 14,525
	m2
	675,404
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	675,404
	
	
	
	

	15
	KNR 4-01 1204/02 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	 
	 
	
	
	
	

	 
	(45.58 + 43.26 + 86.16) * 0.69 + (16.53 + 24.88 + 12.56 + 28.04 + 51.72) * 1.36 + 10.32 * 1.58
	m2
	318,928
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	318,928
	
	
	
	

	16
	KNR 4-01w 1204/01 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów
	 
	 
	
	
	
	

	 
	49.23 + 41.53 + 14.33 + 14.11 + 8.25 + 14.15 + 14.23 * 3 + 14.29 + 8.17 + 15.10 + 29.95 + 13.29 + 13.56
	m2
	278,650
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	278,65
	
	
	
	

	17
	KNR 4-01 0804/03 - Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2
	miejsce
	8
	
	
	
	

	18
	KNR 2-02u2 1134/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - podłogi
	 
	 
	
	
	
	

	 
	49.23 + 41.53
	m2
	90,760
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	90,76
	
	
	
	

	19
	KNNR 2 1208/01 - Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrzego z TERPLAN-N - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm
	m2
	54,56
	
	
	
	

	20
	KNNR 2 1208/02 - Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrzego z TERPLAN-N - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości
	m2
	54,56
	
	
	
	

	 
	Krotność = 5
	 
	 
	
	
	
	

	21
	KNR 4-01 0820/03 - Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych
	m2
	41,53
	
	
	
	

	22
	KNR 2-02w97 1123/01 - Posadzki z cokolikami z wykładzin obiektowych rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną
	 
	 
	
	
	
	

	 
	93,05 + 3,04
	m2
	96,090
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	96,09
	
	
	
	

	23
	KNR 2-02 1017/02 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2
	 
	 
	
	
	
	

	 
	1.00 * 2.10 * 9
	m2
	18,900
	
	
	
	

	 
	razem
	m2
	18,9
	
	
	
	


	Rodos 6.0.22.0 [8482] - Rekomendacja SKB, 

	Kosztorys

	Remont podłogi

	Nr
	Podstawa, opis robót, nakłady
	Jm
	Norma
	Cena
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	
	

	 
	Roboty rozbiórkowe
	 
	 
	 
	
	

	1
	KNR 4-01w 0353/04 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	9 szt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy
	r-g
	1,16
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	2
	KNR 4-01 0329/03 - Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
	 
	 
	 
	
	

	 
	0,30 * 0,20 * 2,10 * 9 + 0,30 * 0,25 * 1,60
	 
	 
	 
	
	

	 
	1,254 m3
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	8,63
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	3
	KNR 4-04 0504/06 - Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie
	 
	 
	 
	
	

	 
	2,29 + 49,23 + 41,53
	 
	 
	 
	
	

	 
	93,05 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,22
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	4
	KNR 4-04 1101/03 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
	 
	 
	 
	
	

	 
	1,002 + 93,05 * 0,002 * 1,08
	 
	 
	 
	
	

	 
	1,203 m3
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	1,26
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Samochód dostawczy do 0,9t
	m-g
	1,112
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	 
	0,00
	
	

	5
	KNR 4-04 1101/06 - Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym - na wysypisko w Gwiazdowie
	 
	 
	 
	
	

	 
	Krotność = 16
	 
	 
	 
	
	

	 
	1,203 m3
	 
	 
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Samochód dostawczy do 0,9t
	m-g
	0,204
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Roboty wykończeniowe
	 
	 
	 
	
	

	6
	KNR 2-02 0126/05 - Ułożenie nadproży prefabrykowanych
	 
	 
	 
	
	

	 
	1,60 * 2 * 9
	 
	 
	 
	
	

	 
	28,8 m
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Murarze gr.III
	r-g
	0,11
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,09
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Nadproża prefabrykowane L-19
	m
	1,02
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,02
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	7
	KNR 4-01w 0322/03 - Obsadzenie w ścianach z cegieł ościeżnic o powierzchni otworu ponad 2m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	1,00 * 2,10 * 9
	 
	 
	 
	
	

	 
	18,9 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy
	r-g
	1,75
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Cement portlandzki 35
	kg
	3,45
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Ościeżnice metalowe
	szt
	1
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Piasek do zapraw
	m3
	0,008
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,09
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	8
	KNR 4-01 0709/05 - Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu - nadproża żelbetowe
	 
	 
	 
	
	

	 
	18
	 
	 
	 
	
	

	 
	18 szt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Tynkarze gr.III
	r-g
	0,37
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.II
	r-g
	0,06
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,12
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Cement portlandzki 25 z dodatkami
	t
	0,0026
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Wapno gaszone (ciasto)
	m3
	0,0024
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Piasek do zapraw
	m3
	0,0133
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Woda
	m3
	0,0034
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
	m-g
	0,03
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3
	m-g
	0,03
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	9
	KNR 4-01 0708/02 - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów
	 
	 
	 
	
	

	 
	2,10 * 7 * 2 + 1,10 * 9
	 
	 
	 
	
	

	 
	39,3 m
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Tynkarze gr.III
	r-g
	0,49
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.II
	r-g
	0,04
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,22
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Cement portlandzki 25 z dodatkami
	t
	0,0013
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Wapno gaszone (ciasto)
	m3
	0,0012
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Piasek do zapraw
	m3
	0,0067
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Woda
	m3
	0,0017
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
	m-g
	0,01
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	10
	KNR 2-02 2009/02 - Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm
	 
	 
	 
	
	

	 
	1,50 * 0,25 * 18 + 0,25 * 37,10
	 
	 
	 
	
	

	 
	16,025 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Montażyści gr.III
	r-g
	0,1213
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Montażyści gr.II
	r-g
	0,1213
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Gips budowlany szpachlowy
	t
	0,00327
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Woda
	m3
	0,00213
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Mieszarka do zapraw
	m-g
	0,004
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,02
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,0032
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	11
	KNR 4-01 1204/08 - Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
	 
	 
	 
	
	

	 
	150 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,095
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
	kg
	0,3
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	12
	KNR 2-02u2 1134/02 - Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ścian
	 
	 
	 
	
	

	 
	(45.58 + 43.26 + 86.16) * 2,74 + (16.53 + 24.88 + 12.56 + 28.04 + 51.72 + 6.26) * 3.41 + 10.32 * 3.63
	 
	 
	 
	
	

	 
	994,327 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,08
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Preparat gruntujący CERESIT CT 17
	dm3
	0,22
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,002
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,003
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	13
	KNR 2-02u2 1134/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity
	 
	 
	 
	
	

	 
	49.23 + 41.53 + 14.33 + 14.11 + 8.25 + 14.15 + 14.23 * 3 + 14.29 + 8.17 + 15.10 + 29.95 + 13.29 + 13.56
	 
	 
	 
	
	

	 
	278,65 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,06
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Preparat gruntujący CERESIT CT 17
	dm3
	0,21
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,002
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,003
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	14
	KNR 4-01 1206/02 - Malowanie dwukrotne farbami akrylowymi, bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian
	 
	 
	 
	
	

	 
	(45.58 + 16,53 + 24,80 + 15,97 + 10,32 + 43.26 + 86.16 + 28.04 + 51.72) * 2.05 + 14,525
	 
	 
	 
	
	

	 
	675,404 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Malarze gr.II
	r-g
	0,185
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,199
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Farba akrylowa nawierzchniowa
	dm3
	0,111
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Farba akrylowa do gruntowania
	dm3
	0,149
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Gips budowlany
	t
	0,000004
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	15
	KNR 4-01 1204/02 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	 
	 
	 
	
	

	 
	(45.58 + 43.26 + 86.16) * 0.69 + (16.53 + 24.88 + 12.56 + 28.04 + 51.72) * 1.36 + 10.32 * 1.58
	 
	 
	 
	
	

	 
	318,928 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Malarze gr.II
	r-g
	0,119
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Farba emulsyjna nawierzchniowa
	dm3
	0,286
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	16
	KNR 4-01w 1204/01 - Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów
	 
	 
	 
	
	

	 
	49.23 + 41.53 + 14.33 + 14.11 + 8.25 + 14.15 + 14.23 * 3 + 14.29 + 8.17 + 15.10 + 29.95 + 13.29 + 13.56
	 
	 
	 
	
	

	 
	278,65 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy
	r-g
	0,127
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Farba emulsyjna nawierzchniowa
	dm3
	0,298
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	17
	KNR 4-01 0804/03 - Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do 1,0m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	8 miejsce
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Posadzkarze gr.II
	r-g
	0,88
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	1,16
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Cement portlandzki 25 z dodatkami
	t
	0,0131
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Piasek do zapraw
	m3
	0,031
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	18
	KNR 2-02u2 1134/01 - Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - podłogi
	 
	 
	 
	
	

	 
	49.23 + 41.53
	 
	 
	 
	
	

	 
	90,76 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,06
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Preparat gruntujący CERESIT CT 17
	dm3
	0,21
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,002
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,003
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	19
	KNNR 2 1208/01 - Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrzego z TERPLAN-N - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm
	 
	 
	 
	
	

	 
	54,56 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy
	r-g
	0,22
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT
	kg
	0,35
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N
	kg
	3,15
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Woda
	m3
	0,00063
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,012
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	20
	KNNR 2 1208/02 - Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrzego z TERPLAN-N - dopłata za każdy 1,0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości
	 
	 
	 
	
	

	 
	Krotność = 5
	 
	 
	 
	
	

	 
	54,56 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy
	r-g
	0,031
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N
	kg
	1,58
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Woda
	m3
	0,00032
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,006
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	21
	KNR 4-01 0820/03 - Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych
	 
	 
	 
	
	

	 
	41,53 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Posadzkarze gr.III
	r-g
	0,38
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,11
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Płyty wiórowe OSB gr.18mm frezowane
	m2
	1,05
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Gwoździe budowlane gołe
	kg
	0,2
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	2
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	 
	
	

	22
	KNR 2-02w97 1123/01 - Posadzki z cokolikami z wykładzin obiektowych rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną
	 
	 
	 
	
	

	 
	93,05 + 3,04
	 
	 
	 
	
	

	 
	96,09 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy
	r-g
	0,429
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Wykładzina obiektowa rulonowa
	m2
	1,09
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Klej winylowy
	kg
	0,6
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Pasta podłogowa
	kg
	0,1
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,0044
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,0033
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	23
	KNR 2-02 1017/02 - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	1.00 * 2.10 * 9
	 
	 
	 
	
	

	 
	18,9 m2
	 
	 
	 
	
	

	 
	Robocizna
	 
	 
	 
	
	

	 
	Stolarze gr.II
	r-g
	0,27
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Robotnicy gr.I
	r-g
	0,1
	0,00
	0,00
	 
	 
	
	

	 
	Materiały
	 
	 
	 
	
	

	 
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
	m2
	1
	0,00
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Materiały pomocnicze
	%
	1,5
	 
	 
	0,00
	 
	
	

	 
	Sprzęt
	 
	 
	 
	
	

	 
	Wyciąg
	m-g
	0,01
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Środek transportowy
	m-g
	0,02
	0,00
	 
	 
	0,00
	
	

	 
	Razem k.b.   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Ogółem
	 
	 
	 
	
	

	 
	Koszty bezpośrednie   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Koszty pośrednie 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Zysk 0%   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Razem   0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Razem
	 
	 
	 
	
	

	 
	Podatek VAT 0%
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ogółem kosztorys
	 
	 
	 
	
	


	Rodos 6.0.22.0 [8482] - Rekomendacja SKB, 

	Tabela elementów

	Remont podłogi

	Nr
	Element robót
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Zysk
	Inne
	
	

	 
	Roboty rozbiórkowe
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Roboty wykończeniowe
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Razem
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Podatek VAT 0%
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	 
	Ogółem kosztorys
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	


	Rodos 6.0.22.0 [8482] - Rekomendacja SKB, 

	Zestawienie robocizny

	Remont podłogi

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Malarze gr.II
	r-g
	162,902
	 
	0,00
	
	
	

	2
	Montażyści gr.II
	r-g
	1,944
	 
	0,00
	
	
	

	3
	Montażyści gr.III
	r-g
	1,944
	 
	0,00
	
	
	

	4
	Murarze gr.III
	r-g
	3,168
	 
	0,00
	
	
	

	5
	Posadzkarze gr.II
	r-g
	7,040
	 
	0,00
	
	
	

	6
	Posadzkarze gr.III
	r-g
	15,781
	 
	0,00
	
	
	

	7
	Robotnicy gr.I
	r-g
	312,311
	 
	0,00
	
	
	

	8
	Robotnicy gr.II
	r-g
	2,652
	 
	0,00
	
	
	

	9
	Robotnicy
	r-g
	140,587
	 
	0,00
	
	
	

	10
	Stolarze gr.II
	r-g
	5,103
	 
	0,00
	
	
	

	11
	Tynkarze gr.III
	r-g
	25,917
	 
	0,00
	
	
	

	 
	Razem
	 
	679,349
	 
	0,00
	
	
	


	Rodos 6.0.22.0 [8482] - Rekomendacja SKB, 

	Zestawienie materiałów

	Remont podłogi

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Cement portlandzki 25 z dodatkami
	t
	0,203
	0,00
	0,00
	
	
	

	2
	Cement portlandzki 35
	kg
	65,205
	0,00
	0,00
	
	
	

	3
	Farba akrylowa do gruntowania
	dm3
	100,635
	0,00
	0,00
	
	
	

	4
	Farba akrylowa nawierzchniowa
	dm3
	74,970
	0,00
	0,00
	
	
	

	5
	Farba emulsyjna nawierzchniowa
	dm3
	174,251
	0,00
	0,00
	
	
	

	6
	Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
	kg
	45,000
	0,00
	0,00
	
	
	

	7
	Gips budowlany szpachlowy
	t
	0,052
	0,00
	0,00
	
	
	

	8
	Gips budowlany
	t
	0,003
	0,00
	0,00
	
	
	

	9
	Gwoździe budowlane gołe
	kg
	8,306
	0,00
	0,00
	
	
	

	10
	Klej winylowy
	kg
	57,654
	0,00
	0,00
	
	
	

	11
	Nadproża prefabrykowane L-19
	m
	29,376
	0,00
	0,00
	
	
	

	12
	Ościeżnice metalowe
	szt
	18,900
	0,00
	0,00
	
	
	

	13
	Pasta podłogowa
	kg
	9,609
	0,00
	0,00
	
	
	

	14
	Piasek do zapraw
	m3
	0,901
	0,00
	0,00
	
	
	

	15
	Płyty wiórowe OSB gr.18mm frezowane
	m2
	43,607
	0,00
	0,00
	
	
	

	16
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT
	kg
	19,096
	0,00
	0,00
	
	
	

	17
	Preparat gruntujący CERESIT CT 17
	dm3
	296,329
	0,00
	0,00
	
	
	

	18
	Samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-N
	kg
	602,888
	0,00
	0,00
	
	
	

	19
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
	m2
	18,900
	0,00
	0,00
	
	
	

	20
	Wapno gaszone (ciasto)
	m3
	0,090
	0,00
	0,00
	
	
	

	21
	Woda
	m3
	0,283
	0,00
	0,00
	
	
	

	22
	Wykładzina obiektowa rulonowa
	m2
	104,738
	0,00
	0,00
	
	
	

	 
	Razem
	 
	 
	 
	0,00
	
	
	


	Rodos 6.0.22.0 [8482] - Rekomendacja SKB, 

	Zestawienie sprzętu

	Remont podłogi

	Lp
	Nazwa
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość
	
	
	

	1
	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3
	m-g
	0,540
	0,00
	0,00
	
	
	

	2
	Mieszarka do zapraw
	m-g
	0,064
	0,00
	0,00
	
	
	

	3
	Samochód dostawczy do 0,9t
	m-g
	5,265
	0,00
	0,00
	
	
	

	4
	Środek transportowy
	m-g
	4,837
	0,00
	0,00
	
	
	

	5
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t
	m-g
	0,933
	0,00
	0,00
	
	
	

	6
	Wyciąg
	m-g
	8,230
	0,00
	0,00
	
	
	

	 
	Razem
	 
	19,869
	 
	0,00
	
	
	


